**5 Sicherheitsregeln bei einem Stromunfall**

1. Freischalten

Anlage allpolig vom Stromnetz trennen.

(Schutzschalter oder Hauptschalter abschalten)

2. Gegen wiedereinschalten sichern (wenn möglich)

Gegen versehentliches wiedereinschalten sichern (Schloss beim Hauptschalter, Schild, ..).

3. Spannungsfreiheit feststellen – Eigenschutz!!

Zb. Zweipoliger Spannungsprüfer (Messgerät) allpolig die Spannungsfreiheit feststellen.

4. Erden und kurzschließen

Alle Leitungen müssen mit geeignetem Werkzeug kurzgeschlossen werden.

5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

Ab 1 kV teil mit einem nichtleitenden Material abdecken.

Erste Hilfe

1. Notruf 144 (Rettung) + Polizei Meldepflicht!!
2. Verletzten aus Gefahrenzone mit nicht Leitenden Objekt sicher .. sichern der Unfallstelle
3. **„5 W-Regel“ - W**ieviel verletzte, **w**o ist die Unfallstelle, **w**er meldet sich, Art der Verletzung(**w**as ist passiert), **w**arten (bei verletzen bleiben bis Rettung eintrifft)
4. Erste Hilfe
   1. Bewusstseinsprüfung
   2. Stabile Seitenlage
5. AUVA Unfallmeldung abgeben